附件1：惠州中学无纸化会议系统采购项目需求清单
	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量

	1
	



无纸化会议控制主机
	1.1U机架式上架：支持2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器；支持1TB DDR4内存；支持4个热插拔3.5"/2.5"盘+内置2个2.5"SSD系统盘；集成显示芯片+板载2个千兆网口；可选配DVD-RW光驱；输出功率600W，交流电源输入100-240V，50-60Hz
2.设备配置参数： 
*CPU :≥1.7G至强2600系列六核处理器
*内存：≥8GB DDR4内存
*硬盘：≥1T 企业级SATA3.5"硬盘(7.2k-rpm)
*电源：400W服务器专用高效电源
*系统：预装windows server 2012
	台
	1 

	2
	无纸化会议系统服务系统软件
	软件：
1.系统采用B/S和C/S架构双架构模式，B/S架构满足多应用多场景会议管理使用，C/S架构会务端能满足快速便捷的会务管理；
2.运行环境支持window server、window 11、cent OS、麒麟系统、统信UOS、中科方德；
3.统一后台：无纸化会议系统的window客户端、安卓客户端、鸿蒙客户端、国产化系统客户端、手机端等多个平台统一后台管理；
4.系统部署：支持本地部署和云端部署，可以跨网段跨地域开会； 
5.系统安全性：具备不同权限管理模式，含系统管理员、会务管理员及安全设计员，不同会务管理员创建的会议互相保密； 
6.客户端MAC地址过滤功能，保证会议文件安全不外泄； 
7.具备会议预约、会议审核、会议通知功能； 
8.多会议管理功能：会务管理员账户下所有会议，多会议管理。
9.会议管理功能具备以下功能：
（1）可选择会议自动导出word版本版式会议纪要；
（2）管理员后台可以手动开始会议和结束会议；
（3）会议管理员可导出包含参会人员手写笔迹签到的会议签到汇总表；
（4）对选中的会议或者创建的会议，可以进行创建投票、上传会议文件、座位安排、语音侯会和导出版式会议纪要操作。
（5）可以对历史模板会议进行快速复制，直接修改模板的会议名称，上传会议文件即可快速创建会议；
（6）会议文件管理员可以一键打包下载，一键销毁和删除操作；
（7）后台会议文件支持H5页面预览。
	套
	1 

	3
	无纸化系统终端软件授权
	1.客户端软件基于CS架构，具有高兼容性，软件可运行于Windows、Android、鸿蒙、麒麟系统、统信UOS、中科方德等操作系统；客户端可自动检测对比版本号统一升级更新最新版；
2.客户端采用账号密码登录，一人一账号，可实现单位账户统一单点登录；
3.客户端软件采用多会议展示和历史会议展示界面； 
4.支持在多个客户端视频信号输出或播放时，利用网络传输同步信号来自动协调视频时序。
5.文件批注支持源文件批注。
	套
	20 

	4
	

无纸化大屏控制器
	1. 输入220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO；
2. 支持接收多台客户端的同屏请求显示，支持遵循先入先出的同屏显示模式；
3. 自动提示信号来源，包括：主讲者姓名、外部信号源信息、互动大屏幕等；
4. 支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。
	台
	1 

	5
	

平板电脑（磁吸皮套键盘、手写笔）
(11寸5G全网通)
	1. 全新一代直边纤薄机身设计;
2. 安卓14智能系统，便捷智能；
3. 紫光展锐T765 八核 （主频2.3GHz），GPU ARM Mali G57；
4. 8GB运行内存+8GB虚拟扩展，256GB高速存储；
5. 10.95英寸1920*1200 IPS屏；Incell 电容屏，10点触模；
6. 四喇叭斯威特外放系统，3.5mm耳麦接口；
7. 8000mAh大电量；
8. FDD+TDD双模5G，通话&上网；
9. 2.4G+5G双频WiFi，蓝牙5.0；
10. 前500万，后1300万闪光。
	台
	20 

	6
	8口千兆弱三层POE交换机
	千兆弱三层网管POE交换机,包转发率42Mpps,交换容量56Gbps,8个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,VLAN:4K, Avg<4µs,机架式,金属外壳,输出功率120W,防雷:6KV,内置AC电源,支持静态路由、链路聚合、STP/RSTP/MSTP、VRRP（VRRP只会在三层路由器上SF3上支持，780X这个删除）、QoS、ACL、DHCP、802.1x、环路保护、SIP语音/视频业务智能流控等丰富三层交换机功能,支持Web管理、GWN Manager、GWN APP和GWN云统一管理。
	台
	1 

	7
	无线AP
	吸顶AP,内置全向天线,AX3000,双频4流,推荐并发用户数128个,最大用户数256个,整机数率2.97Gbps,参考覆盖距离175m,最大发射功率24dBm,最大天线增益5dBi,管理AP能力50个,最大功耗12.95W,运行温度0°C to 50°C,1个千兆电口，支持嵌入式AC,本地AC,云AC统一管理。
	台
	3 

	8
	机柜
	机柜 1.2米。
	台
	1 

	9
	网络布放集成
	网络设备安装、布放集成实施服务。
	项
	1 

	10
	系统集成服务
	[bookmark: _GoBack]无纸化会议系统现场集成、调测。
	批
	1 



